六.起動馬達之原理(電能產生動能):

姆指向電流方向,四指向磁場方向,手掌向運動方向

(一).線圈法線向量A與磁場B夾角成0度:

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,藉線圈本身慣性運動,繼續向原運動方向轉動

(二).線圈法線向量A與磁場B夾角成90度:

a 段線:電流,磁場同向->磁力為0

b 段線:磁力向下->線圈順時旋轉

c 段線:電流,磁場反向->磁力為0

d 段線:磁力向上->線圈順時旋轉

e 段線:電流,磁場同向->磁力為0

整流子位置:

1.正極在a端

2.負極在e端

(三).線圈法線向量A與磁場B夾角成180度:

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,藉線圈本身慣性運動,繼續向原運動方向轉動

(四).線圈法線向量A與磁場B夾角成270度:

a 段線:電流,磁場同向->磁力為0

b 段線:磁力向上->線圈順時旋轉

c 段線:電流,磁場反向->磁力為0

d 段線:磁力向下->線圈順時旋轉

e 段線:電流,磁場同向->磁力為0

整流子位置:

1.正極在e端

2.負極在a端

(五).線圈法線向量A與磁場B夾角成360度:

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,藉線圈本身慣性運動,繼續向原運動方向轉動