上一頁 |

第七節 電池回收

7.1廢電池對環境之影響
7.1.1 一顆一號電池爛在泥土裏,能使 1平方公尺的土壤永久失去利用價值；一粒
鈕扣電池(扁平狀)可使600噸水無法飲用,這相當於一個人一生的飲水量.
若將廢舊電池混入生活垃圾一起填埋,滲出的汞及重金屬物質會滲透土壤、
污染地下水,進而進入魚類身體、農作物中,間接威脅到人類的健康.

7.1.2 有鑒於廢電池所含的鋅、錳、鐵、鎳、汞、鉛和鎘等重金屬污染的廣泛性
和嚴重性,民眾在選用電池時,應儘量選擇重覆充電且不含汞、鎘和鉛的電池,響
應環保署推動廢電池回收政策.

7.1.3 我國也從今年1月1日起,開始推行干電池的低汞化,從2005年1月1日起,推行
干電池的無汞化.
低汞的含義為電池中的汞含量小于電池重量的0.025％,無汞的含義為電池
中的汞含量小于電池重量的0.0001％.

7.2 廢乾電池資源化(以日本為例)
7.2.1 資源化技術
在回收汞、鎘或相關有價金屬前,應將各類型電池先行分開處理,進行回收
程序時需在嚴格的條件下進行,以防止汞和鎘的暴露,造成環境二次污染,回收一
次電池可使用下列技術:
7.2.1.1 焦冶金技術（pyrometallurgical）
焦冶金技術包括了烘烤電池和粉碎兩種程序.首先將電池磨碎,利用高溫
低壓環境下將水銀蒸餾出來,電池被加熱至 368℃高溫以蒸發出水銀,其回收處
理流程如圖一所示.若再加熱的話可回收粗鋅和鎘.若再進一步加熱則可釋放
出粗鎂和鎳.
7.2.1.2 水冶金技術(hydrometallurgical）
進行水冶金需避免與焦冶金程序互相污染.水冶金程序包括粉碎,以及在
低於攝氏 100 度的溫度下萃取電池.用氫氯酸或硫酸來萃取電池,使二氧化錳、
Fe(OH)3、Zn(OH)2 沈澱下來.至於汞金屬的回收,則是在萃取之前藉由加熱將
其移除.
7.2.1.3 真空蒸發法
由於濕式與乾式法均需消耗相當多能源來回收乾電池中的金屬物質,所以
研發真空蒸發法,利用熱效率良好之真空爐中蒸發、分離以回收鋅、鐵、錳為
研發重點技術.
7.2.1.4 聚氯乙烯（PVC）之替用
乾電池內的 PVC 管、絕緣體及外透明包裝材等部份,所使用的 PVC 材料,當
丟棄後進入焚化爐燃燒,將會產生氯氣污染環境影響人體健康,日本將 PVC 管及
外透明包裝材質改為聚氯乙烯鄰苯二酸（PET）或烯系樹脂,絕緣體材質改為
苯乙烯（PS）或聚丙烯（PP）.

圖一、利用焦冶金技術回收水銀電池中之水銀

7.3 無害減毒技術

為減少電池因使用水銀而對環境所造成得污染,日本研發改良錳製乾電池及鹼
性乾電池的原材料,並提高原材料的純度,改良封口技術以阻絕外與空氣接觸,以達
到防止腐蝕之效果,另外,鹼性乾電池並研發添加微量的銦以替代水銀之耐蝕鋅合
金之技術.

7.3.1 固化技術
利用固化技術,可以將廢乾電池中的水銀有效的處理.首先將水銀電池粉碎,
再利用硫化鈉、硫酸鐵等化學物質,以防止水銀溶出,再添加固化劑固化安定.可
選擇的固化劑
如：普索蘭(pozzolannic)水泥,先將金屬轉化成不溶性氫氧化物和碳酸鹽,
而限制其溶解性與移動性,普索蘭(pozzolannic)水泥本身具堅硬固體性質之功
效.固化處理流程如圖二所示.

圖二、水銀電池固化處理流程
7.3.2 產品朝向環保設計：
目前世界各國已紛紛制訂廢乾電池相關管制法規,歐盟已全面禁用含水銀電
池.
7.3.3 限制有害電池進口：
我國電池大都部份仰賴進口,其中以日本、美國廠牌居多,而所進口的電池
中,是否在其製造國早已禁止使用,引導業者進口低水銀含量低於電池
0.025WT%,或無水銀電池,相信對廢乾電池回收與環境保護有所助益.

參考資料:

鈴木敏央,「為我們所深知的環境管理制度」,鑽石社,1996.

東京海上火險保險股份有限公司,「環境危機與環境法」,1992.

池上確,「使用完之乾電池的再生」,金屬月刊,七月份,1992.

王鴻博,「廢電池全面回收統籌處理可行性之探討」,行政院環保署.

上一頁 |