項次 | 名稱 | 應用 | 法則 | 方向
1 | 直導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:電流方向i 4指 :磁場方向B
| 圓周導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:磁場方向B 4指 :電流方向i
2 | 電流感應 | 電能生動能 (起動馬達) | 右手掌定則 | 姆指:電流方向i 4指 :磁場方向B 手掌:磁力方向F B
|  |  | 夫來明左手指定則 | 姆指:磁力方向F B 食指:磁場方向B 中指:電流方向i
3 | 電磁感應 | 動能生電能 (發電機) | 左手掌定則 | 姆指:感應電流方向I 4指 :磁場方向B 手掌:施力F,運動v方向
|  |  | 夫來明右手指定則 | 姆指:施力F,運動v方向 食指:磁場方向B 中指:感應電流方向I

項次 | 名稱 | 應用 | 法則 | 方向 | 簡易法則方向
1 | 直導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:電流i 4指 :磁場B | 姆指伸直:電流i 4指:磁場B
| 圓周導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:磁場B 4指 :電流i | 姆指順導線彎曲:電流i 4指:磁場B
2 | 電流感應 | 電能生動能 (起動馬達) | 右手掌定則 | 姆指:電流i 4指 :磁場B 手掌:磁力F B | 姆指伸直: 電流i,運動v 4指 :磁場B 手掌:磁力F B
|  |  | 夫來明左手指定則 | 姆指:磁力F B 食指:磁場B 中指:電流i |
3 | 電磁感應 | 動能生電能 (發電機) | 左手掌定則 | 姆指:感應電流I 4指 :磁場B 手掌:施力F,運動v | 姆指彎下:感應電流I 4指 :磁場B 手掌:施力F,運動v
|  |  | 夫來明右手指定則 | 姆指:施力F,運動v 食指:磁場B 中指:感應電流I |

B:磁場強度; F B:電流所產生之磁力; Fm:感應電流所產生之感應磁力
I. F B 與L夾 δ 角(δ=0°若F B 延著L方向 cos δ=1,δ=90°若F B 垂直L方向 cos δ=0)
其向量之外積 F B × L 的單位向量為 s
II. r與F B 夾 φ 角(φ=0°若F B 延著 r 方向 sin φ=0,φ=90°若F B 垂直 r 方向 sin φ=1)
其向量之外積 r × F B 的單位向量為 T
III. r與F m 夾 φ 角(φ=0°若Fm 延著 r 方向 sin φ=0,φ=90°若Fm 垂直 r 方向 sin φ=1)
其向量之外積 r × F m 的單位向量為 T
IV. L與B夾 ø 角(ø=0°若B 延著L方向 sinø=0, ø=90°若B 垂直L方向 sinø=1)
其向量之外積 L × B 的單位向量為 U
V. v與B夾 θ 角(θ=0°若v 延著B方向 sin θ=0,θ=90°若 v 垂直B方向 sin θ=1)
其向量之外積 v × B 的單位向量為 V
VI. θ 角(即 θ=ωt轉動角度)
其向量之單位向量為 w
VII. θ 角(線圈法線向量A與磁場B之夾角)

二.電磁感應:

(一).法拉第電磁感應定律(Faraday's law of induction):

在線圈所處的磁場有改變,即可產生感應電流;

通過迴線所圍的面積中的磁場改變,亦可產生感應電流

垂直於線圈面的磁場與線圈面積的乘積稱為磁通量ø,才能產生感應電動勢ε,稱為法拉第電磁感應定律

(二).冷次定律(Lenz's Law)

由磁通量變化所產生的感應電流,其方向是使感應電流所產生的新磁場反抗原有磁通量的變化量稱為冷次定律

磁場會因磁通量變化而產生感應新電流,其方向係使感應新電流所產生的感應新磁場反抗原有磁場磁通量的變化