三.發電機之原理(動能產生電能):

反向姆指向感應電流方向,四指向磁場方向,手掌向運動方向

(一).線圈法線向量A與磁場B夾角成0度:

當線圈平面與磁場垂直時,磁通量變化最小,所以感應電動勢最小

線圈平面在垂直位置時,不切割磁力線,因而無感應電流產生

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,繼續向原運動方向轉動

(二).線圈法線向量A與磁場B夾角成90度:

當線圈平面與磁場平行時,通過磁通量為0,稍微轉動即有磁通量通過,此時磁通量變化最大,所以感應電動勢最大

線圈平面在水平位置時,切割磁力線最多,因而產生感應電流最大

(三).線圈法線向量A與磁場B夾角成180度:

當線圈平面與磁場垂直時,磁通量變化最小,所以感應電動勢最小

線圈平面在垂直位置時,不切割磁力線,因而無感應電流產生

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,繼續向原運動方向轉動

(四).線圈法線向量A與磁場B夾角成270度:

當線圈平面與磁場平行時,通過磁通量為0,稍微轉動即有磁通量通過,此時磁通量變化最大,所以感應電動勢最大

線圈平面在水平位置時,切割磁力線最多,因而產生感應電流最大

(五).線圈法線向量A與磁場B夾角成360度:

當線圈平面與磁場垂直時,磁通量變化最小,所以感應電動勢最小

線圈平面在垂直位置時,不切割磁力線,因而無感應電流產生

電刷的接觸點正好位於兩個半圓型整流子的間隙,所以電路斷路,無電流流動,繼續向原運動方向轉動