文字檔 | 上一頁 | 下一頁

1.磁通量:
(1).在磁場中之磁通量:
線圈的法線向量A與B夾 θ,則通過線圈的磁通量:

ø B = A ·B = A B cos θ
ø B 磁通量:
MKS制: (韋伯, weber); (特斯拉 ·米²,1wb = 1 T ·m²)
CGS制: (馬克斯威, maxwell); (高斯 ·厘米²,1maxwell = 1 gauss ·cm²)
B 磁場強度:
MKS制: (特斯拉, tesla,T)
(韋伯/米², wb / m²)
CGS制: (高斯, gauss)
tesla = 10 4 gauss
A:線圈所圍面積
MKS制: ( 米², m²)
CGS制: (厘米², cm²)

(2).磁通量之變化率;磁通量時變率;
[法拉第電磁感應定律(Faraday's law of induction)]:
感應電動勢 = 線圈內的磁通量隨時間的變化率
電動勢ε(伏特,V):將單位電荷由負極移向正極所作的功

ε = - Δø / Δt = - Δ ABcos θ / Δt (單匝之線圈)

ε = - N Δø / Δt = - N Δ ABcos θ / Δt (N匝之線圈)

上一頁 | 下一頁