七. 起動馬達之結構:

01.引擎在發動以前,必須先使汽缸活動,以吸進空氣,再與燃油混合,使用點火系統,燃燒混合氣,爆炸,以推動活塞,轉動飛輪,產生動力

02.古代使用曲柄,以手搖方式轉動引擎,使汽缸活動,現今則以電動式起動馬達代之

03.現將線圈接到兩個半圓形金屬集流片上,其間以絕緣方式連接

04.將集流片接到電瓶之正負極,在線圈完成一電子迴路

05.由於電流通過線圈,穿過磁場,而產生運動,轉動線圈

06.電磁鐵的強度是由繞過其上的線圈圈數,與通過線圈的電流量而定,增強其中,可增強電磁鐵之磁場強度

07.增強磁場強度,增加線圈圈數與增強通過線圈電流量,可使轉動力量加大

08.在線圈中置入鐵心,使磁場更為集中

09.並聯接法的起動馬達迴路

10.串聯接法的起動馬達迴路

11.將多層線圈多重繞在鐵心上,連著相同數目的集流片-整流子上,做成電樞

12.增加電磁鐵的磁極數,以增加轉動力量與轉矩之均勻度

13.將電樞置入外殼中