上一頁 | 下一頁

第四節 燃料電池之優/缺點
4.1 能量轉換效率高,理論上,可達90%以上,實際應用上,可達80%以上(Comas
Haynes).
4.2 無污染,無腐蝕,壽命長,因燃料電池只消耗氫氣,氧氣(由空氣穫得),生成物為
水,除碳氫化合物之燃料電池只有極少量的二氧化碳排放外,幾無污染.
4.3 可靠度高,反應速度快,噪音低,因其內無運動部件.
4.4 能量比高,因燃料電池需不斷補充燃料,其輸出能量隨時間加長而增多
4.5 廢熱利用容易.
4.6 可模組化,可變性高.

第五節 質子交換膜燃料電池之優/缺點
5.1 質子交換膜燃料電池之優點

5.1.1 工作溫度低(50~100°C之間),啟動快.
5.1.2 設計簡單.
5.1.3 電解質是固體有機物,不怕震動.
5.1.4 無噪音.
5.1.5 零污染.
5.1.6 能量比高(巡行駛里程長).
因此,特別適合做為交通工具之動力.
5.2 質子交換膜燃料電池之缺點
質子交換膜燃料電池在進行反應後,陰極端會產生水分,造成電池內部積水,而
過多的水分,會將觸媒層覆蓋,使反應氣體無法接近觸媒進行反應,造成電池效能降
低.

上一頁 | 下一頁