文字檔 | 上一頁 | 下一頁

電阻,電流,電壓之關係:

名稱(英) | 單位(英) | 公式 | 串連(I=定) | 並連(V=定)
電壓(V) | 伏特(V) | V=IR | E=E¹+E² | V=V¹=V²
電流(I) | 安培(A) | I=V/R | I=I¹=I² | I=I¹+I²
電阻(R) | 歐姆(Ω) | R=V/I | R=R¹+R² | 1/R=1/R¹+1/R²
電容(C) | 法拉(F) | C=Q/V | 1/C=1/C¹+1/C² | C=C¹+C²
電感(L) |  |  | L=L¹+L² | 1/L=1/L¹+1/L²
電功率(P) | 瓦特(W) | P=IV=I²R=V²/R | P=½ CE ² | P=½ I ² L
|  | Q=It |  |
|  | N¹/N²=I²/I¹=V¹/V² |  |

電阻,電流,電壓之量測:

電流計:用來檢驗或度量電路中之電流的儀器
安培計:電流計中,並聯一低電阻,與電路串聯使用
伏特計:電流計中,串聯一高電阻,與電路並聯使用

| 可用 | V錶 | A錶 | Ω 錶
通路 | 用 Ω 錶 |  |  | Ω=0
短路 | 用 A/Ω 錶 (用A錶較好) |  | 有I, I上升 | 0 Ω ,小 Ω, Ω 下降
斷路 | 用V/Ω 錶 (用V錶較好) | V=0 |  | 100MΩ, MΩ, KΩ
搭鐵 | 用 Ω 錶 |  |  | 0 Ω, 0.001Ω, Ω 很高(線路燒毀)
漏電 | 用A錶 |  |  | 有 Ω 值

E,I,R (V,A,Ω) |  |  |  | 聯結 |  |  | 測量 |  |
V錶(E 值) | 並聯測 | 開電 | 作動 | 跨兩端;一測,一接地 | 跨接 | 電壓 | 來電否 | 電壓降
A 錶(I 值) | 串聯測 | 開電 | 不作動 | 拆一端 | 橋接 | 電流 | 耗電多少 | 漏電
Ω 錶(R 值) | 測兩頭 | 關電 | 不作動 | 拆兩端 |  | 電阻 | 斷電 | 短路,搭鐵

上一頁 | 下一頁