電瓶(battery):

電池 : 利用化學能轉變成電能的裝置
電動勢 ε : 將單位正電荷由負極,經由電池內部移向正極所作的功

蓄電池(電瓶) : 電池使用後,可使用外加電源,對其充電,使兩極還原,亦即可將電能轉為化學能的電池

名稱 | 代號 | 公式 | 單位(中) | 單位(英) | 備考
電動勢 | ε | = W / q | 伏特 | V |
內電阻 | r | I = ε/ (r+R) | 歐姆 | Ω | 串連外電路
端電壓 | Vab | Vab = I R = ε- I r | 伏特 | V | 電池兩端的電位差

電瓶之功用:

1. 發動引擎時,供給起動馬達大量之電流.

2. 當發電機電壓 < 電瓶電壓時,由電瓶供給全車電器所需用電,稱為放電.

3. 當發電機電壓 > 電瓶電壓時,由發電機供給全車電器所需用電,並由電瓶儲存發

電機之剩餘電流,稱為充電.

4. 平衡汽車上的電壓,使其不過高或過低.