第三章 研製結果

第一節 一般電池

第一款 緒論
電池:利用化學能轉變成電能的裝置;是一種能量轉換與儲存的元件,可將
原本儲存的物理能,化學能轉換為電能釋放出來,以供使用.

第二款 電池之種類:電池依儲存能量的方式,可分為物理能電池與化學能
電池.
2.1 物理能電池:將光,熱等能量轉換為電能,如太陽能電池.
2.2 化學能電池:
利用電化學的氧化還原反應,將化學能轉為電能;
若依產品定義,可分為一次電池與二次電池.
一次電池(primary cell):
若電池內的化學反應不可逆,只能放電,不能充電的電池,俗稱乾電
池.
例如:錳鋅乾電池,水銀電池,氧化銀紐釦型電池,鹼錳電池,一次鋰電
池.
二次電池(secondary cell)
又稱蓄電池,電池內的化學反應可逆,可重複充電.
例如:鉛酸電池,鎳鎘電池,鎳氫電池,二次鋰電池,鋰離子電池.
鉛酸電池(蓄電池,電瓶):
電池使用後,可使用外加電源,對其充電,使兩極還原,亦即可將電能
轉為化學能的電池.

第三款 電池的記憶效應

3.1 電池記憶效應(memory effect)較常發生在鎳鎘電池上,發生的原因
是由於電池重複地部份充電與放電不完全所致,導致電池暫時性的容
量減小.
3.2 鎳鎘電池放電反應:
正極反應： NiO2+2H2O+2e-→Ni(OH)2+2OH-
負極反應： Cd+2OH-→Cd(OH)2+2e-
總反應 ： Cd+NiO2+2H2O→Cd(OH)2+Ni(OH)2
3.2.1 當每次放電時,負電極表面的金屬鎘反應形成氫氧化鎘,而充電
時負極則產生金屬鎘而沈積於負電極表面.
若電池充飽後,再續續充電,會導致電極板上長出一粒粒的鎳和鎘
的金屬結晶物(crystalline formation),此種結晶會使電池活化
面積減小,使以後的化學反應受到阻礙,導致電容量變小.
大部分的結晶可以在放電低於1V以下,會溶解回電解液中.但若
電池長期未獲充份放電,結晶沒機會溶解,結晶越變越大,會穿破
正負極間的隔離板(separator),導致電池漏電達一天達10%以上,
使得電池產生自身放電(self-discharge)或短路(electrical
short),減少了鎳鎘電池的壽命,此乃記憶效應產生的原因.
3.2.2 為避免這種鎳結晶現象,要避免長期或過度充電,尤其是避免長期
放在劣質充電器上施予小電流充電.應該一個月至少一次讓電池
完全放電是放到 1 V 為止,以便溶解殘留的鎳結晶.如遇結晶較
大,可以連續充電滿後再放電數次解決.

第四款 電池的保養

4.1 電池的保養應從第一次充電開始.第一次充電對電池以後的使用壽
命影響很大,一般要求第一次充電時間為 16 小時（如電池有電應先用
完）,但不可超過 24 小時,否則有可能會把電池充壞.
以後充電則要求每次用完再充電.對於新電池,需要經過充放電幾
次後,才能達到最佳效果.
4.2 不要在電池用了一半,尚有殘餘電力時,就重覆充電或已使用的電
池突然停止使用幾個月.
電池的標準使用壽命大約為一年.使用一年後可以每隔兩個月就
放一次電,這樣對延長電池使用壽命有很好的效果.
4.3 電池不用的時候,應該將電池完全放電,並保存在陰涼乾燥的地方,可
充電電池如須長期停用,最好應至少每月取出充電一次,避免因電池
放置過久而過度自我放電,造成電池損壞.
4.4 電池可以充電、放電數百次,當電池使用操作時間明顯縮短時,一般表
示該電池已接近其使用壽命,就該換新電池了.
4.5 電池的接觸點不可與金屬或帶油污配件接觸.不可用金屬物接觸電池
的正負極,以防電池短路.

4.6 勿將電池置於低溫(低於 -20℃)或高溫(超過 60℃）物件旁邊.電
池切勿受潮或浸在水中或扔於火中,以防發生爆炸.
鹼性跟碳性電池絕對不能混合使用,否則因為電池屬性不同,容易
發生意外,產生爆炸.

第五款 充放電方式
5.1 為能將電池作最有效的利用,須正確的方式充放電,才能達到最長
的使用壽命與完全的電流供應.
使用時,若機器本身設有低電壓設計時,最好使用到機器發出電壓
不足警告時,再取下充電.若機器未設有低電壓警告時,則至機器已
無足夠動力,再取下充電.
為了延長電池的使用壽命,電池不要超過充電時間(約5 至 7 小時）.
5.2 鎳鎘電池:
具有強烈的記憶效應,很容易因充放電不良,而造成使用容量降低,須
在使用約十次後做一次完全充放電,若已有記憶效應時,則可以連續
做三次至五次完全充放電動作來釋放記憶.
5.3 鎳氫電池:
鎳氫電池因記憶效應較弱,因此約在使用過約五十次時,做一次完全充
放電即可.但鎳氫電池因對過放電相當敏感,一次過放電即可能會造成
輕微的破壞,因此鎳氫電池通常是只做充電而不做放電的.
5.4 鋰離子電池
對充放電的設定條件比鎳鎘電池和鎳氫電池更為嚴苛,須使用鋰電
池專用的充電器來充電,絕不可使用一般的充電器,避免因控制不當
而產生高熱或爆炸.
鋰電池由於沒有記憶效應,所以不用放電.若對鋰電池強行進行放
電的動作,反而會導致充不飽,嚴重的話還會造成危險.
第一次使用的電池,鋰電池的充電時數一定要超過六小時,鎳氫電
池超過 14 小時,否則將來電池的壽命會較短.
對於有記憶效應的電池,每次應把電量使用完畢,再充電.否則,會
出現記憶效應,減少電池的使用壽命.
在充電前,須確認正確的正、負極性,切勿以相反的極性充電;慢速
充電對電池較好,當電池充電充到發燙表示過度充電.

第六款 表1.6.1 各類電池的比較

| 鎳鎘電池 | 鎳氫電池 | 鋰電池 | 鋰聚合物電池
壽命 | 短 | 中 | 長 | 長
記憶效應 | 高 | 較無 | 無 | 無
待機時間 | 短 | 中 | 長 | 長
重量 | 厚重 | 中 | 輕 | 輕薄
價格 | 已停產 | 便宜 | 平價 | 貴

電池的使用壽命和循環次數有關,充放電一次,稱為循環一次.充放電次數
越多,使用壽命越長.經過多次充放電,電池容量會不斷下降,一般將電池
的容量降低到標容量的 60 % 時的充放電次數,稱為電池的使用壽命.

第七款 電池容量
5.1 電池容量是指電池在一定放電條件下,放電至截止電壓時,可以放出的
總電量.其單位表示為 Ah,是電流和時間的乘積.
5.2 適當的充電時間
電池的電量(庫侖C)×1.5

充電時間(小時hr) ＝ ----------------------------------

充電器的輸出額定電流(安培A).
例:以一個2庫侖的電池配合輸出額定電流0.3A的充電器,其結果:
2×1.5÷0.3＝10 小時.
5.3 在相同的電壓下,衡量一個電池的好壞的標準是電池的容量和電池本
身的體積或重量之比,同樣體積和重量的電池,容量越高越好;同樣容
量的電池,體積越小,重量越輕越好.

第八款 電池的污染
第一目 銅(Copper, Cu)
1.1 可能暴露的職業
瀝青製造者、電池製造者、銅精鍊業、寶石染色業、色料業及漆業、
防腐劑、煙火、壁紙製造業、士兵、水處理、焊接業、電力工業、合
金業、電鍍業、殺黴菌農藥、殺螺藻類之藥劑、顏料油漆業等.
1.2 急性中毒
大多為食入硫酸銅或食入銅製食器污染的食物、果汁所致.
食入大量的銅，會引起嚴重的噁心、含綠藍物的嘔吐、腹痛、腹
瀉、吐血、變性血紅素症、血尿等症狀.嚴重者會有肝炎、低血壓
、昏迷、溶血、急性腎衰竭、抽搐等併發症.甚至死亡也可能發生.
1.3 慢性中毒
因為銅為人體必須元素,吸收後很快的經由尿液及膽汁排出.目前
醫學文獻少有慢性銅中毒報告.但有人認為長期暴露過多的銅或長
久使用銅餐具及水管,可能引起慢性肝病變.
長期吸入銅粉塵及燻煙,會導致鼻中膈穿孔、肺部肉芽腫、肺間質
纖維化(Vineyard Sprayer's Lung)及肺癌.
威爾森病 (Wilson Disease):
是先天性銅代謝異常的一種疾病.銅會堆積在大腦神經核、內臟及角
膜上面,造成健康傷害.
1.4 健康檢查
正常人血清中的銅濃度為 70 到 160 ug/dl,紅血球中 90-150
ug/dl.24 小時尿液含 3-35ug/day,大多數小於 100 ug.
注意肝腎功能、血色素、電解質、及水份平衡的檢驗.
1.5 診斷治療
診斷建立在於暴露病史,典型的臨床症狀,及血中尿中濃度上升
>100 ug.
急性中毒以支持及症狀治療為主,注意維持呼吸道暢通及血壓穩
定,EDTA 及 BAL,D- Penicillamine 治療.慢性中毒服用鋅片及
D- Penicillamine 治療可
用來促進銅排泄.
第二目 鋅(Zinc, Zn)
2.1 可能暴露的職業
合金製造、陶器業、化學品合成、除臭劑製造、消毒劑製造、電池製
造、染料製造、電鍍業、電子工人、鍍鋅業、製紙業、漆料及色料業
、製造業、橡膠業、剝製業、焊接業、木村防腐業.
2.2 急性中毒
食入性中毒:噁心、嘔吐、腹痛、血便、發燒、常自行恢復.
吸入性中毒:吸入氯化鋅(Zinc Chloride)的煙霧微粒會引起咳
嗽、呼吸困難,嚴重者會變成呼吸窘迫症,急性腎衰竭,甚至死亡.
接觸性中毒:皮膚接觸鋅化合物會引起皮膚炎,有些人會潰瘍,眼睛
噴到氯化鋅及硫酸鋅溶液會引起傷害.
金屬燻煙熱:
吸入氧化鋅的粉塵及煙霧 4 到小時後發生,有金屬味,咳嗽、呼吸短促
、疲勞、肌痛、發燒，化學性肺炎，肺水腫等.又叫 Metal fume
fever.大多數人功能可完全恢復.
2.3 慢性中毒
長期大量鋅暴露,會引起慢性鋅中毒,如長期吃雄性動物生殖器、服用
大量鋅藥片.會引起血銅濃度大幅下降,貧血、白血球稀少症、免疫力
受損、體重減輕等症狀.
2.4 健康檢查
正常人血清中鋅濃度為 60-100ug/dl 左右,全血中約 500ug/d1,24
小時尿液鋅總量約 500ug 左右.
職業暴露工人尿中平均為 800ug/g creatinine,血清中為 140
ug/dl.
2.5 診斷治療
診斷建立在於暴露病史,典型的臨床症狀,及血中尿中濃度上升.急性
中毒以支持及症狀治療為主,EDTA 及 BAL,D-penicillamine,
N-acetylcysteine 可用來促進鋅排泄.
第三目 錳(Manganese, Mn)
3.1 可能暴露職業
鋼鐵製造、焊接、採礦及提煉過程中所產生的粉塵.另外有機錳也用
作有機鉛的代用品,作為燃料抗震劑.
3.2 急性中毒
吸入氧化錳的粉塵即有可能產生所謂金屬燻煙熱或化學性肺炎,氧化
錳常因焊接或切割含錳物而產生的.發冷、發燒、噁心、咳嗽都會發
生.
3.3 慢性中毒
主要是引起神經及精神上的異常分為三個階段.
初期---認知障礙及情緒困擾,包括有食慾不振、肌痛、神經質、躁
動、無法控制暴力行為、失眠、性慾降低.
中期---無法控制的哭笑、說話障礙、視幻覺、行動笨拙、意識皆
亂.
後期---行走困難、僵硬、無法說話、抖動、類似"巴金森症".
3.4 健康檢查
血清中錳上升,鈣下降,許多其他檢查包括甲狀腺機
能,VitB12,CT,MRl,EEG 等來排除其他因素引起的腦病變.
3.5 診斷與治療
完整神經心理學檢查是必須的,診斷要有職業暴露史及實驗室檢查
證實血中及尿中濃度上升,以排除其他可能.急性中毒以支持性療
法為主.慢性中毒,可考慮投予抗巴金森症藥物.
第四目 鎳(Nickel, Ni)
4.1 可能暴露職業
鎳的提煉業、鎳合金業、電鍍業、焊接業、鎳一鎘電池業、製玻璃瓶
業、製錢幣業、珠寶業、陶器業、染料業.電腦零件及磁帶業.
4.2 急性中毒
一般常見於吸入有機鎳 Nickel carbonyl 所致,中毒症狀類似一氧
化碳中毒,但合併有血糖及尿糖上升;
常會有噁心、嘔吐、頭痛、頭暈、失眠、躁動持續數小時、然後
12 小時到 5 天沒症狀,隨之會有如肺炎般的胸悶、呼吸困難、咳嗽、
心悸、流汗、虛弱及視力模糊,嚴重者 4 到 13 天可能會死亡.
二價無機鎳中毒:誤飲鎳污染的飲水或透析用水被污染所致,其症
狀為噁心、嘔吐、頭痛、心悸、虛弱、腹瀉、呼呶短促、咳嗽等持
續 1-2 天.
4.3 慢性中毒
長期皮膚接觸會有過敏性皮膚炎發生,另外慢性呼吸道疾病、免疫
機能異常、及癌症都可發生.常見於從事電鍍業者.
4.4 健康檢查
如果暴露後八小時尿液小於 100 ug/L 為輕度中毒,100-500 ug/L
為中度中毒,大 500ug/L 於為重度中毒.
4.5 診斷與治療
診斷復有暴露的病史,鎳濃度升高.
急性中毒的治療:
最初 8 小時尿液中鎳大於 100ug/L 以 dithiocarb(sodium
diethyldithiocarbamate, DDC)或 disulfiram(Antabuse)加以治
療 carbonylnickel 中毒及以利尿法加速排出鎳排出.二價鎳中毒則是
支持性療法.慢性中毒只有症狀療法.
第五目 汞(Mercury, Hg)
5.1 汞與水銀電池
汞就是我們俗稱的“水銀”.在80多種金屬元素中,汞是在室溫下
唯一呈液體狀態的金屬,是一種易流動的銀白色液態金屬,故名“水
銀”,汞和汞的化合物都是有毒的.
把無機汞倒入流水中,在底泥中沉積的汞,經由厭氧細菌的作用而
轉變為甲基汞及二甲基汞.它們被水中生物吸收,再經由食物鏈的關
係,造成對人類的重大危害.
1956 年發生於日本熊本縣水俁村的汞中毒事件,便是吃了被甲基
汞污染的海水產品而發病的案例.
液態元素汞可由腸道吸收,但吸收率很低.有機汞被吸收的比率約
為 50～80％,尤以甲基汞最高,可達 98％.
吸收進入人體的汞,由血液運送至各組織,有機汞在體內組織中滯
留的時間較久.它對人體最主要的傷害是神經系統.

長期以來,生產的電池中,要加入一種有毒的物質─汞或汞的化合
物作為緩蝕劑,以提高電池的儲存壽命和防止電池漏液.
5.2 可能暴露的職業
5.2.1 元素汞中毒
牙醫、電池業、壓力計及校正儀器造、苛性蘇製造、氯鹼業、陶
器業、超音波增幅器、紅線偵測器、電鍍業、電氣產品、指紋偵
測器、金及銀的提煉、珠寶業、水銀燈及螢光燈業、漆料、紙漿
製造業、照像業、溫度計、半導體光能細胞製造.
5.2.2 無機汞中毒
中藥、消毒劑、染料及漆料、煙人業、皮毛處理、墨水製造、化
學實驗室、製革業木村防腐、剝製業、氯乙烯製造、汞蒸氣燈、
鏡中的銀粉、照相業、香水與化妝品業.
5.2.3 有機汞中毒
殺菌劑、製紙業、殺黴菌劑、殺蟲劑製造、木村防腐劑等.
5.3 元素汞中毒
5.3.1 急性中毒:(主要為吸人汞蒸氣所致)
急性支氣管炎、肺炎、口腔炎、腸炎、發燒、意識混亂、呼吸困
難、吞食元素汞一般沒有症狀，除非相當大量.
5.3.2 慢性中毒:
主要影響中樞神經,有三項特別症狀(Triad):發抖、牙齦炎。
Erethism(包括失眠、害羞、記憶衰退、情緒不穩、神經質、及
食慾不振),其他有視力障礙晶體混濁,類似巴金森症狀,周邊神經
病變.
5.4 無機汞中毒
5.4.1 急性中毒:
主要是食入性中毒,病患會有局部腐蝕性,產生消化道出血、壞
死、休克、甚至急性腎衰竭出現.急性吸入煙霧,會產生急性呼
吸窘迫症候群及肺纖維化,缺氧而死亡.
5.4.2 慢性中毒則類似元素汞慢性中毒.
5.5 有機汞中毒
長鏈的有機汞毒性作用與無機汞類似,短鏈有機汞如甲基汞毒性如
下:
5.5.1 急性中毒:
噁心、嘔吐、腹痛、血球減少、口腔炎、蛋白尿、腎病症候群、
腎衰竭,但仍以中樞神經病變為主要症狀,包括皮膚會有紅皮症癢
及脫落性皮膚炎.
5.5.2 慢性中毒
與急性中毒類似,中樞神經異常為主要症狀,但是視野縮小及視力
受損,感覺及運動障礙,肌肉萎縮及智能受損較明顯.出生的孩童
會有類似腦性麻痺的症狀,最有名的例子為 Minamata Disease
(水俁病).
5.6 診斷與治療
正常人全血的汞小於 5-10 ug/L,尿液的汞濃度小於 20 ug/L.中毒
者尿液濃度常大於 150 ug/L.
無機汞及汞元素中毒使用 D-penicillamine,BAL, DMPS, DMSA
有效.甲基汞中毒,則尚未有証實有效的藥劑,DMSA 可能有效但有爭
議.
第六目 鉛(Lead, Pb)
6.1 鉛對人體之影響
鉛進入人體的方式大致有呼吸道吸入、消化道食入、皮膚吸收等
三種.鉛進入人體後,80％以上貯存於骨骼與牙齒,其餘則存在血液
和軟組織.
當身體因過度疲勞、發燒或其他原因而使血液酸性增加時,骨骼
或牙齒中的鉛便流入血液中,增加鉛中毒之症狀.
慢性鉛中毒會影響血流、神經、泌尿、生殖、智力等系統.
血液系統：引起貧血,臉色呈鉛灰色.
神經系統：
成人有週邊神經系統的症狀如肌肉無力、顫抖、痲痺等；幼兒
則是中樞神經方面的傷害,引起鉛腦症,並可能帶來智能障礙、癲
癇、腦性痲痺、視神經萎縮、聽神經缺陷等後遺症.
泌尿系統：鉛中毒後期出現腎水腫.
生殖系統：不孕症、流產、死產…….
智力系統:
一項檢測報告顯示,學齡前兒童及中小學生體內鉛污染,65％以上
的兒童與青少年血鉛含量偏高,將會影響智商及身體發育.兒童血鉛
每上升100微克,其智商就下降6至8分.
目前中國兒童平均血鉛水平較美國兒童高約 7～8ug／dl,若不採取
措施,讓現狀持續惡化,21世紀中國人的智能素質將落後同一年齡層
次的美國人至少約5％,且智商低於70的兒童明顯增多.
6.2 鉛污染源
6.2.1 環境鉛污染汽:車廢氣污染,二手煙.
工作服:交警、巡警、公路收費處人員,停車場管理人員等工
作衣.
玩具、文具:兒童玩具和學習用具如鉛筆、蠟筆、塗改筆其表
面油漆.
含鉛油漆:含鉛量降約為5％.因乾涸而剝脫的油漆屑,含鉛量可
高達5～70％.
有色染料、某些含鉛化妝品:因為兒童皮膚薄,毛細血管豐富.可
通過皮膚接觸而導致鉛中毒.
6.2.2 飲食中鉛：
食物是嬰幼兒和兒童攝入鉛的主要途徑,鉛到達消化道後,成人吸
收達11％,而兒童高達30─75％.食品加工過程中的鉛污染,如罐
裝食品和飲料,含鉛食物如皮蛋、爆米花，含鉛過高的器皿,釉彩
,用搪瓷或陶瓷製品盛裝醋、咖啡、牛奶、啤酒、果汁、葡萄酒
，用錫壺燙酒,均可將釉層內的鉛析出.
6.3 可能暴露職業
電氣及電子業、塑膠穩定劑的製造及使用、鉛精鍊業、電池製造
業、焊接及切割業、橡膠業塑膠業、油漆業、射擊、冷卻器修理、
焊接鉛的物品、製造鉛的漆加物、鋅及的銅的精煉、顏料及漆料製
造業、中藥的紅丹.
6.4 急性中毒(成年人):
輕微及中度中毒:疲倦、躁動、感覺異常、肌痛、腹痛、抖動、頭
痛、噁心、嘔吐、便秘、體重減少、性慾降低.
嚴重中毒:運動神經病變、腦病變、抽搐、昏迷、嚴重腹絞痛、急
性腎衰竭.
6.5 慢性中毒:
中樞神經:
腦病變、精神智能障礙、神經行為異常 (血鉛濃度 30ug/dl 以上),影
響孩童發育、發展及智商(血鉛濃度 5 ug/dl 以上).
周邊神經:
運動神經傳導速度變緩,血鉛濃度大於 30ug/dl 尺神經傳導即受影響.
血液:
貧血、溶血、抑制 ALAD(血鉛濃度 10ug/dl 以上)及 FEP(15ug/dl).尿
中 ALA 上升(血鉛濃度 30ug/dl 以上)及紅血球 Basophilic
stippling.
腎臟:高血壓、痛風,及慢性腎衰竭.
其他:降低甲狀腺荷爾蒙濃度及慢性腎衰竭,干擾維生素 D 代謝、減少
精子活動性及數目、致癌性.
6.6 健康檢查
一般而言,血鉛大於 40ug/dl 會有貧血出現,尿中 ALA 排出上升,須
進一步醫學評估及治療.血鉛 60ug/dl 以上有臨床中毒症狀須立刻中
止暴露及治療,但是血鉛小到 10ug/dl 即有生化指標的變化的異常出
現.
6.7 診斷與治療
血中鉛濃度 ALAD 上升,併有臨床異常出現即可診斷,有時可用 EDTA
移動性測驗加以診斷(大於 1000ug/24 小時即表示有鉛中毒存在).
血鉛大於 100ug/dl,以 EDTA+BAL 以預防腦病變加重,小於 100ug/dL
併有臨床症狀,則用 DMSA 或 EDTA,避兔繼續暴露,才能有效的冶療;也
是相當重要.
6.8 防止鉛中毒
定時進食：空腹時鉛在腸道的吸收率成倍增加,增加鋅、鈣、鐵攝
入：
鋅、鈣、鐵可降低胃腸對鉛的吸收和 骨鉛的蓄積.
增加維生素C：結合成溶解度低的抗壞血酸鹽,促進鉛從體內排出.
多飲水：稀釋鉛在人體組織中的濃度,促進從胃腸排出,但早上自
來水先流一分鐘,再食用.
多食用抗鉛食物：蛋類與鉛結合成硫化合物,有分解和化合鉛毒作
用,多食牛奶、大蒜、新鮮水果、蔬菜、豆制品、海產品等.不食爆
米花、皮蛋等含鉛食物.
不要使用含鉛材料做飲食用具.
養成良好的生活習慣：讀報,做作業後要洗手,勤剪指甲.交通警
察、汽車修理工和汽油站工人下班後要及時洗浴、更衣等,定期到
醫院做檢查,以便及時發現和治療.
推行使用無鉛汽油、降低油漆中鉛含量.

第七目 鎘(Cadmium, Cd)
7.1 鎘
最早發生鎘中毒的事件,是 60 年代初期,日本金屬礦業工廠排出的
廢水含鎘,經由河水再蓄積於稻米及魚貝體內.鎘一旦進入土壤,便
很不容易藉土壤中細菌的作用而消失.
鎘在人體消化道的吸收率非常低,只有 4.7～7％,但它會慢慢聚積
,其中約 50～75％積存在肝及腎臟中.
長期攝食鎘,會妨礙鈣質的吸收,導致骨骼中的鈣溶出,使得骨骼
軟化,四肢軀幹因而疼痛不已,乃稱之為「痛痛症」.
鎘中毒患者亦有可能出現蛋白尿、骨折、貧血、肝功受損的現
象,因而導致心血管性疾病.

7.2 可能暴露的職業
鎘製造業、鉛及鋅的熔鑄業、電鍍業`塑膠穩定劑製造、鎘鎳電池製
造業、焊接鍍鎘物質合金製造業、色料業、電子製造業、寶石製造
業.
7.3 急性中毒
食入---噁心、腹痛、嘔吐、出血性腸胃炎、肝、腎壞死、心臟擴
大.
吸入---氧化鎘引起嚴重的金屬燻煙熱(Metal fume fever)在暴露後
12 一 24 小時後,發生胸痛、頭痛、咳嗽、呼吸困難、發燒、
肺水腫、腎肝壞死.
7.4 慢性中毒
食入性中毒:腎病變包括低分子量蛋白尿,胺基酸尿及糖尿、痛痛病、
高血壓、心臟血管疾病、及癌症.
吸入性中毒:肺纖維化及腎病變.
7.5 健康檢查
腎病變者其腎皮層鎘濃度一般大於 200ug/g tissue.
正常人血中鎘濃度小於 5 ug/L,尿中小於 1 ug/g creatinine.吸
煙者血中鎘濃度會上升,但均小於 10ug/L.
尿中鎘濃度大於 10 ug/L.或 24 小時尿液鎘量大於 15ug/day,即代
表鎘過度暴露發生中毒.
7.6 診斷及治療
要有鎘暴露的病史.
符合四一(B)&(C)的血中或尿中濃度.
腎小管近端病變的證據.
急性中毒:EDTA 及支持性療法.但慢性中毒:支持及症狀性療法.

第九款 電池回收

9.1 廢電池對環境之影響
一顆一號電池爛在泥土裏,能使 1平方公尺的土壤永久失去利用價
值；一粒鈕扣電池(扁平狀)可使600噸水無法飲用,這相當於一個人
一生的飲水量.
若將廢舊電池混入生活垃圾一起填埋,滲出的汞及重金屬物質會滲
透土壤、污染地下水,進而進入魚類身體、農作物中,間接威脅到人類
的健康.

有鑒於廢電池所含的鋅、錳、鐵、鎳、汞、鉛和鎘等重金屬污染的
廣泛性和嚴重性,民眾在選用電池時,應儘量選擇重覆充電且不含汞、
鎘和鉛的電池,響應環保署推動廢電池回收政策.

我國也開始推行干電池的低汞化,從2005年1月1日起,推行干電池
的無汞化.
低汞的含義為電池中的汞含量小于電池重量的0.025％,無汞的含
義為電池中的汞含量小于電池重量的0.0001％.
9.2 廢乾電池資源化(以日本為例)
資源化技術:
在回收汞、鎘或相關有價金屬前,應將各類型電池先行分開處理,
進行回收程序時需在嚴格的條件下進行,以防止汞和鎘的暴露,造
成環境二次污染,回收一次電池可使用下列技術:
焦冶金技術（pyrometallurgical）:
焦冶金技術包括了烘烤電池和粉碎兩種程序.首先將電池磨碎,利用
高溫低壓環境下將水銀蒸餾出來,電池被加熱至 368℃高溫以蒸發出
水銀,其回收處理流程如圖一所示.若再加熱的話可回收粗鋅和鎘.
若再進一步加熱則可釋放出粗鎂和鎳.
水冶金技術(hydrometallurgical）:
進行水冶金需避免與焦冶金程序互相污染.水冶金程序包括粉碎,以
及在低於攝氏 100 度的溫度下萃取電池.用氫氯酸或硫酸來萃取電池
,使二氧化錳、Fe(OH)3、Zn(OH)2 沈澱下來.至於汞金屬的回收,則
是在萃取之前藉由加熱將其移除.
真空蒸發法:
由於濕式與乾式法均需消耗相當多能源來回收乾電池中的金屬物質,
所以研發真空蒸發法,利用熱效率良好之真空爐中蒸發、分離以回
收鋅、鐵、錳為研發重點技術.
聚氯乙烯（PVC）之替用:
乾電池內的 PVC 管、絕緣體及外透明包裝材等部份,所使用的 PVC 材
料,當丟棄後進入焚化爐燃燒,將會產生氯氣污染環境影響人體健
康,日本將 PVC 管及外透明包裝材質改為聚氯乙烯鄰苯二酸（PET）
或烯系樹脂,絕緣體材質改為苯乙烯（PS）或聚丙烯（PP）.

圖1.9.1 利用焦冶金技術回收水銀電池中之水銀

9.3 無害減毒技術

為減少電池因使用水銀而對環境所造成得污染,日本研發改良錳
製乾電池及鹼性乾電池的原材料,並提高原材料的純度,改良封口
技術以阻絕外與空氣接觸,以達到防止腐蝕之效果,另外,鹼性乾電
池並研發添加微量的銦以替代水銀之耐蝕鋅合金之技術.

9.4 固化技術
利用固化技術,可以將廢乾電池中的水銀有效的處理.首先將水銀電池
粉碎,再利用硫化鈉、硫酸鐵等化學物質,以防止水銀溶出,再添加固
化劑固化安定.可選擇的固化劑
例如：普索蘭(pozzolannic)水泥,先將金屬轉化成不溶性氫氧化物
和碳酸鹽,而限制其溶解性與移動性,普索蘭(pozzolannic)水
泥本身具堅硬固體性質之功效.固化處理流程如圖二所示.

圖1.9.2 水銀電池固化處理流程
9.5 產品朝向環保設計：
目前世界各國已紛紛制訂廢乾電池相關管制法規,歐盟已全面禁用含
水銀電池.
9.6 限制有害電池進口：
我國電池大都部份仰賴進口,其中以日本、美國廠牌居多,而所進口的
電池中,是否在其製造國早已禁止使用,引導業者進口低水銀含量低於
電池 0.025WT%,或無水銀電池,相信對廢乾電池回收與環境保護有所
助益.