上一頁 |

第七節 電池回收

7.1廢電池對環境之影響
7.1.1 一顆一號電池爛在泥土裏,能使1平方公尺的土壤永久失去利用價值；一粒鈕扣電池(扁平狀)可使600噸水無法飲用,這相當於一個人一生的飲水量.
若將廢舊電池混入生活垃圾一起填埋,滲出的汞及重金屬物質會滲透土壤、污染地下水,進而進入魚類身體、農作物中,間接威脅到人類的健康.

7.1.2 有鑒於廢電池所含的鋅、錳、鐵、鎳、汞、鉛和鎘等重金屬污染的廣泛性和嚴重性,民眾在選用電池時,應儘量選擇重覆充電且不含汞、鎘和鉛的電池,響應環保署推動廢電池回收政策.

7.1.3 我國也從今年1月1日起,開始推行干電池的低汞化,從2005年1月1日起,推行干電池的無汞化.低汞的含義為電池中的汞含量小于電池重量的0.025％,無汞的含義為電池中的汞含量小于電池重量的0.0001％.

7.2 廢乾電池資源化(以日本為例)
7.2.1 資源化技術
在回收汞、鎘或相關有價金屬前,應將各類型電池先行分開處理,進行回收程序時需在嚴格的條件下進行,以防止汞和鎘的暴露,造成環境二次污染,回收一次電池可使用下列技術:
7.2.1.1 焦冶金（pyrometallurgical）技術
焦冶金技術包括了烘烤電池和粉碎兩種程序.首先將電池磨碎,利用高溫低壓環境下將水銀蒸餾出來,電池被加熱至 368℃高溫以蒸發出水銀,其回收處理流程如圖一所示.若再加熱的話可回收粗鋅和鎘.若再進一步加熱則可釋放出粗鎂和鎳.
7.2.1.2 水冶金(hydrometallurgical）技術
進行水冶金需避免與焦冶金程序互相污染.水冶金程序包括粉碎,以及在低於攝氏 100 度的溫度下萃取電池.用氫氯酸或硫酸來萃取電池,使二氧化錳、Fe(OH)3、Zn(OH)2 沈澱下來.至於汞金屬的回收,則是在萃取之前藉由加熱將其移除.
7.2.1.3 真空蒸發法
由於濕式與乾式法均需消耗相當多能源來回收乾電池中的金屬物質,所以研發真空蒸發法,利用熱效率良好之真空爐中蒸發、分離以回收鋅、鐵、錳為研發重點技術.
7.2.1.4 聚氯乙烯（PVC）之替用
乾電池內的 PVC 管、絕緣體及外透明包裝材等部份,所使用的 PVC 材料,當丟棄後進入焚化爐燃燒,將會產生氯氣污染環境影響人體健康,日本將 PVC 管及外透明包裝材質改為聚氯乙烯鄰苯二酸（PET）或烯系樹脂,絕緣體材質改為苯乙烯（PS）或聚丙烯（PP）.

圖一、利用焦冶金技術回收水銀電池中之水銀

7.3 無害減毒技術

為減少電池因使用水銀而對環境所造成得污染,日本研發改良錳製乾電池及鹼性乾電池的原材料,並提高原材料的純度,改良封口技術以阻絕外與空氣接觸,以達到防止腐蝕之效果,另外,鹼性乾電池並研發添加微量的銦以替代水銀之耐蝕鋅合金之技術.

7.3.1 固化技術
利用固化技術,可以將廢乾電池中的水銀有效的處理.首先將水銀電池粉碎,再利用硫化鈉、硫酸鐵等化學物質,以防止水銀溶出,再添加固化劑固化安定.可選擇的固化劑如：普索蘭(pozzolannic)水泥,先將金屬轉化成不溶性氫氧化物和碳酸鹽,而限制其溶解性與移動性,普索蘭(pozzolannic)水泥本身具堅硬固體性質之功效.固化處理流程如圖二所示.

圖二、水銀電池固化處理流程
7.3.2 產品朝向環保設計：目前世界各國已紛紛制訂廢乾電池相關管制法規,歐盟已全面禁用含水銀電池.
7.3.3 限制有害電池進口：我國電池大都部份仰賴進口,其中以日本、美國廠牌居多,而所進口的電池中,是否在其製造國早已禁止使用,引導業者進口低水銀含量（低於電池 0.025WT%）,或無水銀電池,相信對廢乾電池回收與環境保護有所助益.

參考資料:

鈴木敏央,「為我們所深知的環境管理制度」,鑽石社,1996.

東京海上火險保險股份有限公司,「環境危機與環境法」,1992.

池上確,「使用完之乾電池的再生」,金屬月刊,七月份,1992.

王鴻博,「廢電池全面回收統籌處理可行性之探討」,行政院環保署.

上一頁 |