文字檔 | 上一頁 | 下一頁

二.點火:

01.利用火星塞產生火花點燃油氣混合氣

02.火星塞由塞體包著正負兩個電極而組成,中央正電極由瓷質絕緣體包含在鐵質的螺牙搭鐵外殼之內,正負極之間的間隙,造成高壓電的尖端放電,電流由中央正極跳至負極,產生火花

03.當一個鐵心繞著絕緣線圈,做成迴路,通上電流以後,即成為電磁鐵,可在鐵心週圍產生磁場

04.當開關斷路時,電流中斷,磁場消失

05.但當磁場消失瞬間,其又會感應一個感應電流

06.若鐵心繞著第一層較粗,圈數較少的絕緣線圈(初級線圈),第二層繞著較細,圈數較多的絕緣線圈(次級線圈),做成考耳(coil),並初級線圈與次級線圈並聯形成迴路

07.當初級線圈剛通上電流以後,可在鐵心週圍產生磁場而此磁場又可在次級線圈產生感應電流

08.在初級線圈剛關閉電流以後,鐵心週圍磁場消失,又可在次級線圈產生感應電流

09.次級線圈每一圈線,都pick up一些感應電流,因此圈數愈多,電壓愈高,由此產生跳火所需之高壓電

10.考耳的初級線圈約150-250圈

11.考耳的次級線圈約12,000- 18,000圈

12.由於初級線圈也有機會被產生感應電流,此小電流仍可造成點火系統之損壞

13.因此在初級線圈迴路並聯加裝電容器以儲存此電流

14.當電容器儲存電流飽和時,會釋出電流,提供車輛初次起動時,使初級線圈產生磁場,在次級線圈產生感應電流,供跳火所需電壓

上一頁 | 下一頁