項次 | 名稱 | 應用 | 法則 | 方向
1 | 直導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:電流方向i 4指 :磁場方向B
| 圓周導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:磁場方向B 4指 :電流方向i
2 | 電流感應 | 電能生動能 (起動馬達) | 右手掌定則 | 姆指:電流方向i 4指 :磁場方向B 手掌:磁力方向F B
|  |  | 夫來明左手指定則 | 姆指:磁力方向F B 食指:磁場方向B 中指:電流方向i
3 | 電磁感應 | 動能生電能 (發電機) | 左手掌定則 | 姆指:感應電流方向I 4指 :磁場方向B 手掌:施力F,運動v方向
|  |  | 夫來明右手指定則 | 姆指:施力F,運動v方向 食指:磁場方向B 中指:感應電流方向I

項次 | 名稱 | 應用 | 法則 | 方向 | 簡易法則方向
1 | 直導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:電流i 4指 :磁場B | 姆指伸直:電流i 4指:磁場B
| 圓周導線 |  | 安培右手定則 | 姆指:磁場B 4指 :電流i | 姆指順導線彎曲:電流i 4指:磁場B
2 | 電流感應 | 電能生動能 (起動馬達) | 右手掌定則 | 姆指:電流i 4指 :磁場B 手掌:磁力F B | 姆指伸直: 電流i,運動V 4指 :磁場B 手掌:磁力F B
|  |  | 夫來明左手指定則 | 姆指:磁力F B 食指:磁場B 中指:電流i |
3 | 電磁感應 | 動能生電能 (發電機) | 左手掌定則 | 姆指:感應電流I 4指 :磁場B 手掌:施力F,運動v | 姆指彎下:感應電流I 4指 :磁場B 手掌:施力F,運動 v
|  |  | 夫來明右手指定則 | 姆指:施力F,運動v 食指:磁場B 中指:感應電流I |

B:磁場強度; F B:電流所產生之磁力; F m:感應電流所產生之感應磁力
I. F B 與L夾 δ 角(δ=0°若F B 延著L方向 cos δ=1,δ=90°若F B 垂直L方向 cos δ=0)
其向量之外積 F B × L 的單位向量為 s
II. r與F B 夾 φ 角(φ=0°若F B 延著 r 方向 sin φ=0,φ=90°若F B 垂直 r 方向 sin φ=1)
其向量之外積 r × F B 的單位向量為 T
III. r與F m 夾 φ 角(φ=0°若Fm 延著 r 方向 sin φ=0,φ=90°若Fm 垂直 r 方向 sin φ=1)
其向量之外積 r × F m 的單位向量為 T
IV. L與B夾 ø 角(ø=0°若B 延著L方向 sinø=0, ø=90°若B 垂直L方向 sinø=1)
其向量之外積 L × B 的單位向量為 U
V. v與B夾 θ 角(θ=0°若v 延著B方向 sin θ=0,θ=90°若 v 垂直B方向 sin θ=1)
其向量之外積 v × B 的單位向量為 V
VI. θ 角(即 θ=ωt轉動角度)
其向量之單位向量為 w
VII. θ 角(線圈法線向量A與磁場B之夾角)