文字檔 | 上一頁 | 下一頁

二.電流的磁效應:

(一).當直線型導線內有電流流動,其半徑為r之周圍會產生磁場,用安培右手定則;其磁 場為:B= µ 0 i / 2πr

(二).當半徑為r之圈線型導線內有電流流動,其周圍會產生磁場,用安培右手定則;其中心磁場為:B = µ 0 i / 2r

(三).當半徑為r,有N匝之圈線型導線內有電流流動,其周圍會產生磁場,用安培右手定則;其中心磁場為:B = Nµ 0 i / 2r

(四).當長L,有N匝之螺線管型導線內有電流流動,其周圍會產生磁場,用安培右手定則;其管內磁場為:B = Nµ 0 i / L

(五).當半徑為r,有N匝之環狀螺線圈型導線(toroid)內有電流流動,其周圍會產生磁場,用安培右手定則;其管內磁場為:B = Nµ 0 i/ 2 π r

(六).B 磁場強度:
MKS制: (特斯拉, tesla,T)
(韋伯/ 米², wb / m²)
CGS制: (高斯, gauss)
tesla = 10 4 gauss

(七).µ = (1 + χ) µ 0
µ :磁導率,(特斯拉 ·米 / 安培; T ·m / A)
µ 0 :真空磁導率 = 4 π × 10-7 ,(特斯拉 ·米 / 安培; T ·m / A)
χ :磁化率

上一頁 | 下一頁