文字檔 | 上一頁 | 下一頁

3.迴路:

IV. L與B夾 ø角(ø=0°若B 延著L方向 sinø=0, ø=90°若B 垂直L方向 sinø=1)
其向量之外積 L × B 的單位向量為 U
(1).U型迴路+導體棒:

在無電阻之光滑U形軌道,有電阻R之直導線,在垂直向下之均勻磁場B,以等速v,向
右滑動

a.感應電動勢:
ε = lim Δø B / Δt

Δt->0

= lim ΔA B / Δt

Δt->0

= lim L(vΔt) B / Δt

Δt->0

= LvB

b.因感應電動勢所生感應電流:
I = ε/R = LvB/R (順時)

c.因感應電流在直導線內,於磁場中,所生磁力:
Fm = I L × B = ILBsin ø U = (L²vB²/R)sin ø U (向左)

d.欲維持等速運動,所需施力:
F = - Fm = - I L × B = - ILBsin ø U = - (L²vB²/R)sin ø U (向右)

上一頁 | 下一頁